Outils de maintenance

• appareils de chauffage par induction : 3 modèles disponibles permettant de monter proprement et en toute sécurité des roulements de 210 à 740 mm de diamètre intérieur (alésage). Avec bras pivotant, deux modes de fonctionnement : température ou temps, démagnétisation automatique en fin de cycle…
Mais d’autres modèles existent , n’hésitez pas à nous contacter si les 3 modèles présentés ci-dessus ne vous conviennent pas !
• mallettes et pâte de montage pour faciliter la mise en place de vos roulements

|  |  |  |  |  |  | retour --> |