Gamme Topline

basses températures :
• Séries LT : jusqu’à –60°C
hautes vitesses :
• Séries HV : jusqu’à 700 000 N.Dm
Cette gamme bénéficie des toutes dernières innovations technologiques SNR :
• une géométrie interne optimisée, avec des tolérances resserrées et une plus grande précision pour la série HV
• un traitement thermique adapté aux conditions d’utilisation
• deux types d’étanchéités possibles :
• par joint en élastomère fluoré pour les séries FT et HT
• par déflecteur

|  |  |  |  |  | retour --> |