Roulements machines outils

La gamme SNR de roulements pour broches de machines outils est composée de roulements à contact oblique de haute précision : ISO4 ou ISO2.
Elle couvre les séries 7000 – 7200 et 71900 avec deux angles de contact 15 et 25° et trois niveaux de précharge.
Dimensions de 20 à 220 mm d’alésage (120 mm pour la série 7200)
Ces roulements sont livrés en :
• roulements unitaires universels
• paires de roulements universels
• roulements appariés

|  |  |  |  |  | retour --> |