Sensor

SENSOR LINE ENCODER
Depuis plus de 10 ans, SNR maintient son effort de recherche dans le domaine de la mécatronique.
Elle est aujourd’hui en mesure de proposer un dispositif actif de mesure de déplacements angulaires de haute résolution :
• 1024 points sur un tour (4096 transitions), soit une résolution angulaire inférieure au 1/10°de degré d’angle.
• le sens de rotation
• un signal additionnel " Top Tour " permettant le comptage du nombre de tours
• une mesure analogique de la température

|  |  |  |  |  |  | retour --> |