Roulements à rotule sur rouleaux

Grâce à cette optimisation, la durée de vie des roulements à rotule sur rouleaux SNR soutiennent largement la comparaison avec les produits présents sur le marché. SNR ayant choisi de conserver la méthode de calcul de durée de vie universellement reconnue, il vous sera facile de comparer !

|  |  |  |  |  |  |  | retour --> |

La gamme SNR comporte 4 séries :
• Série E pour toutes les températures ne dépassant pas 150°C
• Série EA pour des températures au-delà de 150°C
• Série EM pour applications difficiles : hautes vitesses, chocs, pollution avec une cage massive
• Série EF 800 pour applications vibrantes : cribles, concasseurs, broyeurs…avec une cage monobloc usinée dans la masse